**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«УСТЬ-НАРИНЗОРСКОЕ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25 марта 2024 года №12

село Усть-Наринзор

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря**

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г № 390 «О противопожарном режиме» и в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Усть-Наринзорское» :

1. Утвердить перечень средств пожаротушения инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.
2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения на территории сельского поселения «Усть-Наринзорское» необходимо иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно утвержденному Перечню и содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода –изготовителя.

Глава сельского поселения

«Усть-Наринзорское» А.Ю. Бочкарников

Утвержден

Постановлением Главы

Сельского поселения

«Усть-Наринзорское»

№ 12 от 25 марта 2024 года

**Перечень средств пожаротушения инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **помещения, строения** | **Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь(шт.)** | | | | | |
| **Огнетушители**  **1** | **Внутриквартирный пожарный кран 2** | **Ёмкость с водой**  **3** | **Ведро** | **Ящик с песком**  **4** | **Лопата** |
| **1** | **Квартиры многоквартирных жилых домов** | **1** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** |
| **2** | **Индивидуальные жилые и садовые дома** | **1** | **-** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **3** | **Индивидуальные гаражи** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Примечания:**

1.Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП – 2, ОП – 3, ОП – 4, ОП – 5), они должны быть опломбированы пломбой завода – изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно- сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3м, быть длиной не менее 15м, диаметром – 19 мм и оборудован распылителем.

3. Ёмкость с водой должна иметь объем не менее 200л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.